Royal 15 är den kompakta gå bakom skurmaskinen och är idealisk för rengöring av små till medelstora ytor som butiker, laboratorier, kontor och restauranger.

Med sin kapacitet på 15 liter och 385 mm rengöringsbredd ger den en produktivitet på upp till 1 540 m²/h.

Det robusta och praktiska lutningsbara handtaget i aluminium möjliggör maximal manövrerbarhet i trånga utrymmen.

Designen är också noggrant studerad i varje detalj för att säkerställa maximal komfort för föraren:

de rena linjerna som definierar en kompakt struktur och användningen av praktiska fack där alla utskjutande delar av maskinen (som slangar och kablar) kan förvaras,

hjälper till att förbättra maskinmanövrerbarhet.

Användningen av maskinen är enkel och underlättas av den praktiska och intuitiva kontrollpanelen som tillåter kontroll av dess huvudfunktioner.

ECO SYSTEM-programmet minskar förbrukningen och eliminerar avfall samtidigt som den bibehåller bästa rengöringsprestanda med största respekt för miljön.

Den låga ljudnivån, garanterad av tyst lägesfunktion, gör att Royal är perfekt för dagsstädning i "känsliga" miljöer (sjukhus, äldreboenden, skolor).

Litiumjonbatterierna i standardutrustning har längre livslängd och lägre underhåll än konventionella batterier. De kan laddas när som helst, även endast delvis under korta uppehåll i användningen, utan att skadas.

Den inbyggda laddaren bidrar också till att öka produktiviteten eftersom den gör det möjligt att ladda maskinen varhelst det finns ett eluttag, vilket undviker onödigt slöseri med tid.

**ROYAL 15 M 38 BC LITHIUM**

**TECHNICAL DATA**

**FEATURES**

* **Cleaning width**mm385
* **Squeegee width**mm477
* **Productivity (theor./practical)**m²/h1540 - 924
* **Power supply**24V battery
* **Installed power**W470
* **Advancement**Manual
* **IP code**IPX3

**BATTERIES**

* **Type**Lithium battery 24V 312Wh
* **Running time**h - min1h
* **Battery compartment dimensions x No**mm x No154x233x134 x 1

**BRUSHES**

* **Pad diameter x No**mm - inch x nr385 - 15" x 1
* **Motor rating x No**W x nr280 x 1
* **Motor speed**rpm130
* **Down pressure - Contact pressure**Kg - g /cm²39 - 52

**TRACTION**

* **Motor rating**W---
* **Driving speed**Km/h---
* **Hill climbing ability (full load)**%2

**VACUUM**

* **Motor rating**W150
* **Vacuum**mbar - mmH2O140 - 1427
* **Air flow rate**l/s21
* **Noise level**dB(A)64 / 61 (silent mode)

**TANK**

* **Type**Double tank
* **Cleaning solution tank**l15
* **Recovery tank**l17
* **Weight (empty - with batteries)**Kg45 - 47,15
* **Dimensions**mm772x477x731

Royal är tillgänglig i två kompletta versioner

(BC Lithium och BC Lithium Plus),

och klarar upp till 2 timmars drifttid

i BC Lithium Plus-versionen.